**Тех.описание**

**Артикул:** V4-NS-00.0052.STR-0001

**Коммерческое наименование:** Комплект торцевых заглушек с проводом для ленты NEON 8,5x10 SIDE/TOP 5 шт

**Основные и дополнительные функции (что из себя представляет товар, где, как, для чего служит, в каком оборудовании используется, какую функцию выполняет):** Комплект торцевых заглушек с проводом для ленты NEON 8,5x10 SIDE/TOP используется для дальнейшего подключения светодиодной ленты после отрезки. **Тех. характеристики (для электрических устройств- обязательно рабочее напряжение с указанием переменного или постоянного тока):**

Прозрачная силиконовая заклушка с кабелем (L=15см), подходит для ленты NEON 8,5x10 SIDE/TOP  2PIN 24В

**Комплектация (наличие в комплекте поставки дополнительных отдельных элементов):**

5 шт в упаковке

**Материалы изготовления:** кабель: медная жила в ПВХ оболочке. Заглушка: силикон

**Цель ввоза (для реализации, комплектующие для обеспечения собственного производства итд):** для реализации

**Изображение (фото, чертёж):**

