**Шаблон тех. описания для определения кода ТН ВЭД**

**Артикул:**  
V4-NS-00.0059.STR-0003

**Коммерческое наименование:**Гибкий накладной профиль 5000х18х17 мм для ленты NEON 15x16 DOME/TOP и NEON 15x16 DUAL рулон 5 м

**Основные и дополнительные функции (что это, для чего это, где это используется):**Компактный гибкий накладной профиль для ленты NEON 15x16 DOME/TOP и NEON 15x16

Ширина площадки для ленты - 15 мм. Применение: удерживание гибкой светодиодной ленты NEON на поверхности. Широко используется в бытовом освещении. Рассеиватель не предусмотрен

**Краткие тех. характеристики (для электрических устройств- обязательно рабочее напряжение с указанием переменного или постоянного тока):**5000х18х16мм

**Комплектация (наличие в комплекте поставки дополнительных отдельных элементов):**1 катушка 5 метров в упаковке

**Материал изготовления:**Алюминий

**Цель ввоза (для реализации, комплектующие для обеспечения собственного производства итд):**Для реализации

**Изображение (фото, чертёж):**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |