**Шаблон тех. описания для определения кода ТН ВЭД**

**Артикул:**V4-NS-00.0059.STR-0006

**Коммерческое наименование:**Гибкий накладной профиль 5000х16х16.3 мм для ленты NEON 1515 рулон 5 м

**Основные и дополнительные функции (что это, для чего это, где это используется):**Гибкий монтажный накладной профиль. Применение: Подсветка интерьера, ниш, мебельных конструкций. Широко используется в бытовом освещении.

**Краткие тех. характеристики (для электрических устройств- обязательно рабочее напряжение с указанием переменного или постоянного тока):**5000х16х16.3

Электрических элементов не содержит

**Комплектация (наличие в комплекте поставки дополнительных отдельных элементов):**рулон 5 метров

**Материал изготовления:**Алюминий

**Цель ввоза (для реализации, комплектующие для обеспечения собственного производства итд):**Для реализации

**Изображение (фото, чертёж):**

