**Шаблон тех. описания для определения кода ТН ВЭД**

**Артикул:**V4-R0-70.0024.KIT-1022

**Коммерческое наименование:**Разъем гибкий с проводом для LED ленты 5mm IP20 (соединение 2х лент, 5 шт в комплекте),

**Основные и дополнительные функции (что это, для чего это, где это используется):**Разъем гибкий с проводом для LED ленты 5mm IP20 (соединение 2х лент, 5 шт в комплекте),. Предназначается для гибкого соединения 2х лент без использования пайки для формирования угловых и разноуровневых соединений.

**Краткие тех. характеристики (для электрических устройств- обязательно рабочее напряжение с указанием переменного или постоянного тока):**24,27х14,6х7,7мм

**Комплектация (наличие в комплекте поставки дополнительных отдельных элементов):**5 шт

**Материал изготовления:**Пластик АБС + проводки

**Цель ввоза (для реализации, комплектующие для обеспечения собственного производства итд):**Для реализации

**Изображение (фото, чертёж):**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |