**Шаблон тех. описания для определения кода ТН ВЭД**

**Артикул:**V4-R0-70.0001.KIT-0203

**Коммерческое наименование:**Алюм. профиль для LED ленты с рас.-м опал угловой 2000х16х16 мм (макс. ширина ленты 10 мм)


**Основные и дополнительные функции (что это, для чего это, где это используется):**Компактный накладной алюминиевый профиль. Ширина площадки для ленты - 10 мм. Применение: Подсветка интерьера, ниш, мебельных конструкций. Широко используется в бытовом освещении. Рассеиватель входит в комплект поставки

**Краткие тех. характеристики (для электрических устройств- обязательно рабочее напряжение с указанием переменного или постоянного тока):**2020х16х16мм

**Комплектация (наличие в комплекте поставки дополнительных отдельных элементов):**1 шт в упаковке

**Материал изготовления:**Алюминий + поликарбонат ( рассеиватель)

**Цель ввоза (для реализации, комплектующие для обеспечения собственного производства итд):**Для реализации

**Изображение (фото, чертёж):**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |