**Шаблон тех. описания для определения кода ТН ВЭД**

**Артикул:**V4-R0-70.0001.KIT-2302

**Коммерческое наименование:**
Алюм. профиль и опал для LED AC230V накл. 2440х20х20 мм (макс. ширина ленты 14.9 мм) со скобами 8шт,

**Основные и дополнительные функции (что это, для чего это, где это используется):**Алюм. профиль и опал для LED AC230V накл. 2440х20х20 мм (макс. ширина ленты 14.9 мм) со скобами 8шт, Предназначен для обеспечения теплоотвода светодиодной ленты, что может значительно продлевать срок ее службы, для корректного монтажа светодиодной ленты на поверхность.

**Краткие тех. характеристики (для электрических устройств- обязательно рабочее напряжение с указанием переменного или постоянного тока):**2440х20х20мм

**Комплектация (наличие в комплекте поставки дополнительных отдельных элементов):**2440мм профиль, в комплекте с рассеивателем и 2 заглушками.

**Материал изготовления:**Алюминий, силиконовый рассеиватель

**Цель ввоза (для реализации, комплектующие для обеспечения собственного производства итд):**Для реализации

**Изображение (фото, чертёж):** 

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|               |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |