**Шаблон тех. описания для определения кода ТН ВЭД**

**Артикул:**V4-R0-70.0001.KIT-5555

**Коммерческое наименование:**Алюм. профиль для LED ленты накладной 2000х17х7 мм (макс. ширина ленты 12 мм) 1 шт


**Основные и дополнительные функции (что это, для чего это, где это используется):**Алюм. профиль для LED ленты накладной 2000х17х7 мм (макс. ширина ленты 12 мм) 1 шт. Предназначен для обеспечения теплоотвода светодиодной ленты, что может значительно продлевать срок ее службы, для корректного монтажа светодиодной ленты на поверхность. Для обеспечения декоративной функции необходимо использовать дополнительно рассеиватель V4-R0-70.0001.KIT-5556

**Краткие тех. характеристики (для электрических устройств- обязательно рабочее напряжение с указанием переменного или постоянного тока):**2020х17х7мм

**Комплектация (наличие в комплекте поставки дополнительных отдельных элементов):**1 шт в упаковке

**Материал изготовления:**Алюминий

**Цель ввоза (для реализации, комплектующие для обеспечения собственного производства итд):**Для реализации

**Изображение (фото, чертёж):**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |